TX (transmit) = mengirim

RX (receive) = menerima

GND (ground) = disambungkan kke ground

(TX – RX) disambungkan. Disebut dengan *cross*.